**Продукция, услуги и цены**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Услуги** | | **Характеристики** | | **Цена** | | | |
| **Готовый КОЛОДЕЦ**  **(колодец «под ключ») –одно кольцо, метровое** | | Диапазон: до 50 км  Диапазон : свыше 50 км | | **4200 (в зависимости от грунта может меняться + - )**  **По договорённости** | | | |
| **Чистка колодца** | |  | | **6000** | | | |
| **Углубление колодца** | | + 1 кольцо | | **4000** | | | |
| **Доставка с разгрузкой** | | До 30 колец | | **60 руб/км + кол-во колец\*100** | | | |
| **Доставка без разгрузки** | | До 30 колец | | **60 руб/км** | | | |
|  | | | | | | | |
| **Продукция** | **Характеристики** | | **Размеры, дм**  **(диаметр-высота)** | | **Вес, кг** | | **Цена, руб** | |
| **КОЛЬЦО колодезное** | Без замка | | КЦ 20-9 дм | | 1400 | | **5500** | |
| **Кольцо колодезное** | Без замка | | КЦ 15-9 дм | | 1000 | | **3600** | |
| **Кольцо колодезное** | Замок/Без замка | | КЦ 10-9 дм | | 650/660 | | **1450/1550** | |
| **Кольцо колодезное** | Замок/Без замка | | КЦ 7-8 дм | | 400 | | **1150/1150** | |
| **Кольцо колодезное** | Усиленное | | КЦ 15-9 дм  Толщина стенки 130 мм | |  | | **5000** | |
| **Кольцо колодезное** | С влитым дном | | КЦД 20-9 дм | | 2250 | | **6800** | |
| **Кольцо колодезное** | С влитым дном | | КЦД 15-9 дм | | 1500 | | **4600** | |
| **Кольцо колодезное** | С влитым дном | | КЦД 10-9 дм | | 850 | | **2200** | |
| **Кольцо колодезное** | С влитым дном | | КЦД 7-8 дм | |  | | **1500** | |
| **Кольцо опорное** |  | | КЦО 7 (см в высоту) (толщ стенки 130 мм) | |  | | **350** | |
| **Кольцо опорное** |  | | КЦО 30 (см в высоту) (толщ стенки 130 мм) | |  | | **1200** | |
| **СЕПТИК** | Объём | | Диаметр 1 м | |  | **11500** | | |
| **СЕПТИК** | Объём | | Диаметр 1,5 м | |  |  | | |
| **СЕПТИК** | Объём | | Диаметр 2 м | |  |  | | |
| **Крышка** |  | | П20/ П20 с влитым люком | | 1000 | | **4500/ 5500** | |
| **Крышка** |  | | П15/ П15 с влитым люком | | 700 | | **3300/ 4300** | |
| **Крышка** |  | | П10/ П10 с влитым люком | | 300 | | **1200/ 2400** | |
| **Крышка** | **Коническая** | | диаметр 2,0 м | |  | | **15000** | |
| **Крышка** | **Коническая** | | диаметр 1,5 м | |  | **12000** | | |  |  |
| **Днище** |  | | ПД 20 | | 1050 | | **4550** | |
| **Днище** |  | | ПД 15 | | 750 | | **3350** | |
| **Днище** |  | | ПД 10 | | 350 | | **1300** | |
| **Днище** |  | | ПД 7 | |  | | **500** | |
|  |  | |  | |  | |  | |
| **БЛОК стеновой**  **(керамзитбетон)** |  | |  | | 17 | | **50** | |
| **Блочок фундаментный (бетон)** |  | |  | | 40 | | **100** | |
| **ЛЮК (композитный)** | Нагрузка 3 тонны | |  | | 19 | | **1000** | |
| **ДОМИК (защита колодца)** |  | |  | | 150 | | **4800** | |