**Продукция, услуги и цены**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Услуги** | **Характеристики** | **Цена** |
| **Готовый КОЛОДЕЦ** **(колодец «под ключ») –одно кольцо, метровое** | Диапазон: до 50 км Диапазон : свыше 50 км | **4200 (в зависимости от грунта может меняться + - )** **По договорённости** |
| **Чистка колодца** |  | **6000** |
| **Углубление колодца** | + 1 кольцо | **4000** |
| **Доставка с разгрузкой** | До 30 колец | **60 руб/км + кол-во колец\*100** |
| **Доставка без разгрузки** | До 30 колец  | **60 руб/км** |
|  |
| **Продукция** | **Характеристики** | **Размеры, дм** **(диаметр-высота)** | **Вес, кг** | **Цена, руб** |
| **КОЛЬЦО колодезное** | Без замка | КЦ 20-9 дм | 1400 | **5500** |
| **Кольцо колодезное** | Без замка | КЦ 15-9 дм | 1000 | **3600** |
| **Кольцо колодезное** | Замок/Без замка | КЦ 10-9 дм | 650/660 | **1450/1550** |
| **Кольцо колодезное** | Замок/Без замка | КЦ 7-8 дм | 400 | **1150/1150** |
| **Кольцо колодезное** | Усиленное | КЦ 15-9 дмТолщина стенки 130 мм |  | **5000** |
| **Кольцо колодезное** | С влитым дном | КЦД 20-9 дм | 2250 | **6800** |
| **Кольцо колодезное** | С влитым дном | КЦД 15-9 дм | 1500 | **4600** |
| **Кольцо колодезное** | С влитым дном | КЦД 10-9 дм | 850 | **2200** |
| **Кольцо колодезное** | С влитым дном | КЦД 7-8 дм |  | **1500** |
| **Кольцо опорное**  |  | КЦО 7 (см в высоту) (толщ стенки 130 мм) |  | **350** |
| **Кольцо опорное**  |  | КЦО 30 (см в высоту) (толщ стенки 130 мм) |  | **1200** |
| **СЕПТИК** | Объём | Диаметр 1 м |  | **11500** |
| **СЕПТИК** | Объём | Диаметр 1,5 м |  |  |
| **СЕПТИК** | Объём | Диаметр 2 м |  |  |
| **Крышка**  |  | П20/ П20 с влитым люком | 1000 | **4500/ 5500** |
| **Крышка**  |  | П15/ П15 с влитым люком | 700 | **3300/ 4300** |
| **Крышка**  |  | П10/ П10 с влитым люком | 300 | **1200/ 2400** |
| **Крышка** | **Коническая** | диаметр 2,0 м |  | **15000** |
| **Крышка** | **Коническая** | диаметр 1,5 м |  | **12000** |  |  |
| **Днище** |  | ПД 20 | 1050 | **4550** |
| **Днище** |  | ПД 15 | 750 | **3350** |
| **Днище** |  | ПД 10 | 350 | **1300** |
| **Днище** |  | ПД 7  |  | **500** |
|  |  |  |  |  |
| **БЛОК стеновой****(керамзитбетон)** |  |  | 17 | **50** |
| **Блочок фундаментный (бетон)** |  |  | 40 | **100** |
| **ЛЮК (композитный)** | Нагрузка 3 тонны |  | 19 | **1000** |
| **ДОМИК (защита колодца)** |  |  | 150 | **4800** |